**Fabricagetechnieken Verbindingen**

**Haakverbinding:** een haak is een gebogen stuk hard materiaal

**Halfhoutverbinding:** Een halfhoutverbinding bestaat uit twee delen die beide tot de helft van de hout dikte een uitsparing hebben waardoor ze precies in elkaar passen

**Slisverbinding:** De slisverbinding is een verbinding die bestaat uit een open pen en gat waardoor de verbinding zichtbaar blijft.

**Pengatverbinding:** De pen gat verbinding is een verbinding waarbij twee delen hout letterlijk met elkaar verbonden worden door een pen die in een gat steekt (verlijmd)

**Tandverbinding:** De tandverbinding wordt zowel voor hoekverbindingen als voor kruisverbinding gebruikt. Deze verbinding wordt gebruikt om de panelen met elkaar te verbinden.

**Zwaluwstaartverbinding:** De zwaluwstaartverbinding is een klassieke hoekverbinding die toegepast wordt voor het maken van bijvoorbeeld lades, kleine kasten en kisten.

**Verstek:** Een verstek is een verbinding die bestaat uit twee stukken hout die elk een 45° hoek hebben en samen een hoek van 90° vormen.

**Deuvelverbinding:** De deuvelverbinding is een verbinding waar bij twee delen hout tegen elkaar verlijmd worden met deuvels. Een deuvel is een rond houten pen die in verschillende maten te krijgen is