Kesselring methode

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionele voorwaarden | Weegfactor (1-3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maximaal haalbaar totaal |
| Door iedereen te gebruiken | 3 | 3  **9** | 3  **9** | 4  **12** |  |  | 15 |
| Batterijen makkelijk in en uit | 1 | 4  **4** | 4  **4** | 4  **4** |  |  | 5 |
| Alle kanten op schijnen | 2 | 5  **10** | 3  **6** | 2  **4** |  |  | 10 |
| Ergens aan hangen | 3 | 4  **12** | 3  **9** | 1  **3** |  |  | 15 |
| Totaalscore | | 35 | 28 | 23 |  |  |  |
| Maximum haalbare score | | | | | | | 45 |
| Percentage van maximum haalbare score | | 77,8% | 62,2% | 51,1% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricage voorwaarden | Weegfactor (1-3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maximaal haalbaar totaal |
| Zo goedkoop mogelijk zijn | 1 | 2  **2** | 2  **2** | 4  **4** |  |  | 5 |
| Goed te produceren | 2 | 3  **6** | 3  **6** | 4  **8** |  |  | 10 |
| Sterk zijn | 3 | 4  **12** | 2  **6** | 4  **12** |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaalscore | | 20 | 14 | 24 |  |  |  |
| Maximum haalbare score | | | | | | | 30 |
| Percentage van maximum haalbare score | | 66,7% | 46,7% | 80% |  |  |  |

Grafiek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionele voorwaarden (in %) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  | Concept 1 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Concept 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Concept 3 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Fabricage voorwaarden (in %) | | | | | | | | | |